1、采购清单及单价最高限价

二标段：心电类医疗设备维修配件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **适用机型** | **计量单位** | **单价/元** | **数量** |
| 1 | 显示屏 | GE、飞利浦、科曼、迈瑞 | 块 | 1000 | 6 |
| 2 | 高压板 | GE、飞利浦、科曼、迈瑞 | 块 | 300 | 4 |
| 3 | 心电板 | GE（B20除外）、飞利浦、迈瑞 | 块 | 1000 | 12 |
| 4 | 心电板 | GE B20/科曼 | 块 | 800 | 6 |
| 5 | 血氧板 | GE（B20除外）、飞利浦、迈瑞 | 块 | 1000 | 36 |
| 6 | 血氧板 | GE B20/科曼 | 块 | 800 | 6 |
| 7 | 血压板 | GE（B20除外）、飞利浦、迈瑞 | 块 | 1000 | 44 |
| 8 | 血压板 | GE B20/科曼 | 块 | 800 | 20 |
| 9 | 主板 | GE（B450/B40i除外）、飞利浦、科曼、迈瑞 | 块 | 1500 | 14 |
| 10 | 主板 | GE B450/B40i | 块 | 2400 | 2 |
| 11 | 电源板（含中央监护显示屏的） | GE（B450/B40i除外）、飞利浦、科曼、迈瑞 | 块 | 500 | 10 |
| 12 | 电源板 | GE B450/B40i | 块 | 800 | 4 |
| 13 | 触摸屏 | GE B450/B40i | 块 | 1500 | 2 |
| 14 | 编码器 | GE、飞利浦、科曼、迈瑞 | 块 | 300 | 16 |
| 15 | 风扇 | GE、飞利浦、科曼、迈瑞 | 块 | 200 | 6 |
| 16 | 显示器 | 各品牌中央监护仪独立屏幕 | 个 | 800 | 8 |
| 17 | 按键板 | 各品牌 | 块 | 600 | 6 |
| 18 | 手柄（把手） | 各品牌 | 块 | 免费 | 4 |
| 19 | 打印机维修 | 飞利浦FM20 | 个 | 1000 | 4 |
| 20 | 血氧、心电、血压底座 | 各品牌 | 个 | 300 | 4 |

**注：常规寄修设备在寄出后7个工作日内修复并送达医院（大修等特殊情况可除外），如院方有应急抢修任务，应在4个工作日内修复并送达医院。所有维修配件自修复日起质保1年，1年内发生相同故障免费重修。每台每次维修完成后（手柄维修除外），须免费提供质控检测服务，并出具符合医疗器械安全管理标准的质控报告1份。**